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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
[bookmark: Номер]от 05.08.2026  № 1366

г.  Белая Калитва

Об утверждении Правил размещения и оформления нестационарных торговых объектов на территории Белокалитвинского района (дизайн-код)

	 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Областным законом от 16.04.2010 № 389-ЗС «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 15.01.2026 № 23 «Об особенностях  размещения отдельных видов нестационарных объектов, в том числе нестационарных торговых объектов, на территории Ростовской области», Администрация Белокалитвинского района постановляет:


1. Утвердить Правила размещения и оформления нестационарных торговых объектов на территории Белокалитвинского района (дизайн-код) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить с даты принятия настоящего постановления общий переходный период для приведения нестационарных торговых объектов правообладателями в соответствие с Правилами размещения и оформления нестационарных объектов на территории Белокалитвинского района сроком                             до 30.07.2027.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


4. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Кожанова М.С.



    Глава Администрации  
Белокалитвинского района						О.А. Мельникова
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	Приложение
к постановлению 
Администрации
Белокалитвинского района
от 05.08.2026 № 1366




ПРАВИЛА
 размещения и оформления нестационарных торговых объектов на территории Белокалитвинского района (дизайн-код)

1. Общие положения

1.1. Правила размещения и оформления нестационарных торговых объектов на территории Белокалитвинского района разработаны в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.01.2026 № 23 «Об особенностях  размещения отдельных видов нестационарных торговых объектов, в том числе нестационарных торговых объектов, на территории Ростовской области», методическими рекомендациями департамента потребительского рынка Ростовской области, с целью формирования единого архитектурно-градостроительного облика, отражения отличительных особенностей территории Белокалитвинского района.
1.2. Разработанный нормативный документ участвует в формировании и актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Белокалитвинского района, в формировании качественной визуальной среды, повышению мобильности, функциональности, сохранению, поддержанию и формированию архитектурно-градостроительного облика.
1.3. Правила действуют в отношении нестационарных торговых объектов, расположенных на муниципальных земельных участках и участках, собственность на которые не разграничена, а также на нестационарные торговые объекты, расположенные на земельных участках в частной собственности. 
1.4. Требования дизайн-кода распространяются на всю территорию Белокалитвинского района.
1.5.	В целях применения настоящего дизайн-кода используются следующие основные понятия:
-	нестационарный торговый объект (далее - НТО) — торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком в независимости от наличия и отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 
-	сгруппированные нестационарные торговые объекты – два и более рядом стоящих нестационарных объекта или расстояние между которыми не более 1 м;
1.6. Конструктивные особенности и организация прилегающей территории   должны отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, правилам благоустройства территории поселений Белокалитвинского района, обеспечивать беспрепятственный доступ маломобильных групп населения.
	
2. Параметры и допустимые размеры нестационарных торговых объектов

2.1. Дизайн-кодом предусматривается размещение двух видов конфигураций нестационарных торговых объектов: отдельно стоящие и сгруппированные. На нестационарных торговых объектах любого типа необходимо размещать информационные конструкции (вывески) в соответствии с Требованиями к внешнему виду нестационарных торговых объектов, размещенных на территории муниципального образования муниципального района «Белокалитвинский район» Ростовской области, утвержденными постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.04.2026 № 703. 
2.2. Максимальное количество этажей павильонов и киосков не должно превышать 1 этаж, высоту – 3 м.
2.3. Между отдельно стоящими нестационарными торговыми объектами не допускается размещать любые другие некапитальные нестационарные объекты.
2.4. Рекомендуется нестационарные торговые объекты в группе размещать вплотную (без разрыва) друг к другу. 
2.5. С целью сохранения и целостного восприятия архитектурно градостроительного облика необходимо выполнять единый проект на всю группу некапитальных нестационарных объектов с учетом единой горизонтальной линии торгового фронта, одинаковой высоты, глубины, единого цветового и общего стилистического решения, включая благоустройство прилегающей территории. 
2.6. Максимальная длина сгруппированных некапитальных нестационарных объектов типа киоск - не более 12 м, не более 4-х некапитальных нестационарных объектов в группе. 
Максимальная длина сгруппированных некапитальных нестационарных объектов типа павильон - не более 21 м, не более 3 некапитальных нестационарных объектов в группе. 
2.7. Запрещено размещать в группе объекты длиной, больше указанной в пункте 2.6.
2.8. Расстояние между группами должно быть не менее 6 м.

3. Общие запреты при размещении нестационарных торговых объектов

3.1.     Нестационарные торговые объекты запрещено размещать:
- в местах расположения инженерных сетей, в охранных зонах инженерных сетей  в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия установленных охранных зон инженерных сетей, такие зоны устанавливаются с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и локальных нормативно-правовых актов;
- в арках зданий, цветниках, на детских и спортивных площадках, уличных и плоскостных парковках, вдоль дорог магистрального значения;
- не на твердом покрытии. В случае невозможности размещения нестационарного торгового объекта на твердом покрытии, необходимо предварительно выполнить мощение, бетонирование, либо асфальтирование места размещения в соответствии с проектом; 
- на придомовых территориях, во дворах;
- в зонах охраны и защитных зонах объектов культурного наследия в      соответствии с    действующим законодательством;
- на расстоянии менее 25 м от площадки для утилизации пищевых отходов и сбора мусора, от автозаправочных станций;
- с устройством капитального фундамента, заглублением конструкций, примыканием к объектам капитального строительства, объединением в единый комплекс, устройством подвальных помещений;
3.2. При размещении нестационарных торговых объектов   запрещено:
- создавать помехи пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды. Основными критериями ухудшения визуального восприятия среды являются:
а) отсутствие цветового единства (чрезмерное количество цветов и оттенков, не сочетающихся друг с другом);
б) излишняя декоративная перегруженность фасадов (членение, декоративные элементы, информационные конструкции, светоцветовое решение);
в) нарушение баланса открытых и закрытых поверхностей объекта;
г) отсутствие стилевой и композиционной целостности в рамках самого    объекта, в рамках объекта и окружающей застройки;
- создавать препятствия подъезду пожарной, аварийно-спасательной спецтехники и доступу к элементам инженерной инфраструктуры (краны, гидранты, колодцы, объекты освещения и т.п.);
-  нарушать границы озеленения;
- складировать товар, упаковку или мусор на элементах благоустройства    и прилегающей территории;
Транспортное обслуживание нестационарного торгового объекта и загрузка их товарами не должны снижать безопасность движения пешеходов и транспорта.

4. Общие требования по оформлению внешнего облика нестационарного торгового объекта
4.1.   При оформлении архитектурно-художественного (внешнего) облика нестационарных торговых объектов запрещается:
- применение диссонансных (противоречивых) объемно пространственных и архитектурных решений по силуэту (ломаные, изогнутые линии фасадов); 
- применение на нестационарном торговом объекте высоких (более 45 градусов) скатных крыш, башен, куполов и подобных решений в завершениях сооружений;  
- использование в отделке кирпича, строительных блоков, монолитного и сборного бетона, сотового поликарбоната, профилированного листа, сайдинга (металл, пластик), вентилируемых фасадов, керамической плитки, сэндвич-панелей с открытым типом крепления, растяжек баннеров на настенных конструкциях, стойках;
- фрагментарная цветовая отделка нестационарного торгового объекта, которая нарушает архитектурно-художественную целостность объекта, искажает его пропорции и вносит диссонанс в колористическое решение существующей застройки;
- незаконная установка оборудования, не предусмотренного архитектурно-художественным обликом и назначением нестационарного торгового объекта (торговые автоматы, холодильное оборудование и установки, выносная мебель, оборудование элементы газификации и т.п.); 
- изменение назначения нестационарного торгового объекта, параметров, искажение пропорций и масштаба объекта, установка оборудования на поверхностях нестационарных торговых объектов, представляющих собой потенциальную угрозу для жизни человека (плиты для готовки, печи, вентиляционные трубы и т.п.);  
- ориентация входа для персонала на боковые и задний фасады в случае, если входы обращены на пешеходную часть улицы.
4.2. Для отделки фасада необходимо применять современные сертифицированные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности и условиям долговременной эксплуатации. Материалы должны обладать антивандальными (стойкими к износу, механическим повреждениям) и экологическими (не оказывающими негативное воздействие на человека и окружающую среду) характеристиками, не изменять своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации, установленного проектной документацией.
Рекомендуемые материалы: металл, композитные панели в составе    фасадного модуля, сэндвич-панели, алюминиевый профиль заводской   покраски, стекло, обработанная древесина.
4.3 Размещение и оформление информационных вывесок на нестационарных торговых объектах осуществляется в соответствии с требованиями к внешнему виду нестационарных торговых объектов, размещенных на территории муниципального образования муниципального района «Белокалитвинский район» Ростовской области, утвержденных постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.04.2026 № 703.
На фасаде необходимо размещать QR-код, при считывании которого потребитель может увидеть информацию о предпринимателе и его товаре (ОГРН/ОГРНИП и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН, точный адрес объекта, специализация торговой точки, площадь, режим работы, период размещения и на основании какого договора размещен объект). 
QR-код размещается на высоте не менее 1,5 м от уровня земли по центральной оси.  Рекомендуемый размер QR-кода 0,05 м х 0,05 м. 
При изготовлении рекомендуется использовать методы: плоттерная резка,  УФ-печать на виниле.
Кондиционер (при наличии) необходимо оформлять в декоративный перфорированный короб в тон фасада.
Рядом с нестационарным торговым объектом необходимо размещать урну, с соблюдением единого стилистического решения с объектом

5.	Требования к размещению нестационарных торговых объектов относительно зданий, строений и сооружений

5.1.	Минимальное расстояние от нестационарных торговых объектов составляет:
-	до глухих фасадов зданий - 6 м;
-	до окон жилых помещений и перед витринами торговых предприятий   -  10 м.
5.2.	Запрещено размещать нестационарные торговые объекты:
-	напротив входов в здания. От границ входных групп отступ в сторону составляет не менее 5 м; 
-	на расстоянии менее 25 м от наружных стен технических сооружений (вентиляционные шахты, тепловые пункты, газорегуляторных пунктов, канализационных насосных станций и т.п.);
-	на расстоянии менее 25 м от автозаправочных станций.

6.	Требования к размещению нестационарных торговых объектов относительно улично – дорожной сети

6.1.	Запрещено размещать нестационарные торговые объекты от границ входов и выходов из подземных и наземных пешеходных переходов, до границы пешеходного перехода на расстоянии   ближе 10 м.
6.2.	На нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам, на нерегулируемых пешеходных переходах не допускается размещать НТО в пределах треугольников видимости для условий «пешеход-транспорт» и «транспорт-транспорт». Нестационарные торговые объекты следует размещать после пешеходного перехода относительно хода движения автотранспорта, чтобы не закрывать обзор водителю.
6.3.	На всех перекрестках минимальное расстояние от нестационарных торговых объектов  до пересечения проезжих частей – 18 м.
6.4.	Не допускается ориентирование нестационарных торговых объектов глухим фасадом к перекрестку. В таком случае необходимо предусматривать фронт остекления.
6.5.	Запрещено размещать нестационарные торговые объекты на расстоянии менее 10 м  от остановочных павильонов.
6.6.	Минимальное расстояние от ближайшей конструкции нестационарного торгового объекта до границы проезжей части – 3 м. Торговый фронт не должен быть ориентирован на проезжую часть, без возможности организации зоны обслуживания покупателей.
6.7.	Недопустимо устанавливать нестационарный торговый объект вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина менее 4 м. В таком случае некапитальный нестационарный объект размещается с отступом 2 м для организации зоны обслуживания покупателей.
6.8.	Допустимо размещать нестационарный торговый объект вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина более 4 м.
6.9.  Допустимо размещать одиночные НТО площадью ≤ 7 кв. м на расстоянии 1 м от края проезжей части в технической зоне.
6.10. При размещении НТО, конструктивно объединенного с остановочным комплексом, допускается ориентация торгового фронта на посадочную площадку при условии обеспечения расстояния от края проезжей части не менее 3 м.

7.	Требования к размещению нестационарных торговых объектов относительно элементов благоустройства и озеленённых территорий

7.1.	Минимальное расстояние от нестационарного торгового объекта                          до урн – 0,4 м, до ограждений – 1 м, до опор освещения и дорожных знаков – 1 м, до оси рекламной конструкции любого типа – 10 м.
7.2.	Нестационарный торговый объект следует размещать вплотную к границе примыкания твердого покрытия к травяному или грунтовому.
7.3.	При размещении нестационарных торговых объектов на геометрически сложных участках с твердым покрытием некапитальные нестационарные объекты должны быть установлены вне транзитных маршрутов (пешеходных маршрутов).
7.4.	Не допускается размещение на проездах, предназначенных для движения обслуживающей специальной техники.
7.5.	У фасадов, не имеющих остекления, рекомендуется организовывать озеленение.

8.	Типология нестационарных торговых объектов

8.1.	В зависимости от типа торгового ассортимента и предполагаемой площади торговли формируется объемно-планировочное решение некапитальных нестационарных объектов. Каждой конструкции соответствуют свои характеристики, в том числе возможные габариты и место размещения.
8.2.	В соответствии с дизайн-кодом регламентируется размещение и оформление внешнего архитектурно-художественного облика некапитальных нестационарных объектов следующего вида:
-	торговый павильон;
-	киоск; 
-	торговая палатка;
-	торговый автомат (вендинговый автомат);
-	бахчевой развал;
-	елочный базар;
-	кафе предприятий общественного питания;
-	торговая тележка;
-	автоцистерна;
-	автомагазин (торговый автофургон, автолавка);
-         торгово-остановочный комплекс. 
         
9.  Требования к архитектурно-художественному облику нестационарных торговых объектов

В архитектурно-художественном облике объектов применяются оттенки серого (в сочетаниях) для основных, белый для дополнительных цветов, металла в конструктивной части нестационарных торговых объектов.
Архитектурно-художественный облик объекта стилистически должен быть преимущественно нейтральным, учитывать особенности архитектурно градостроительного облика территории. 
Не допускается использование темных цветов, выраженных колористических контрастов, активных элементов по пластике и форме, вносящих диссонанс в восприятие застройки. 
Для идентификации Белокалитвинского района в качестве дополнительных цветовых решений в архитектурно-художественном облике принимаются колористические решения флага Белокалитвинского района:
- голубой  - RAL 5015;
- зеленый - RAL 6001;
- желтый - RAL 1004.
Разрешается применение больших остекленных поверхностей на фасадах, оконное остекление нестационарных торговых объектов должно быть на просвет, не допускается использование зеркального эффекта.

9.1. Киоск

Габариты и площади киоска определяются по внешнему контуру без учета декоративных элементов. Допустимая погрешность при проектировании –                         0,005 м.
Параметры и элементы:
· высота киоска составляет – не более 3 м;
· площадь: малый не более 6 кв. м, средний не более 9 кв. м, большой не более 12 кв. м;
· типовые размеры киосков: 3 м х 2 м, 3 м х 3 м, 4 м х 3 м, где 2 м и 3 м глубина киоска;
· высота фризовой части от верхней высотной отметки – 0,5 м;
· расположение нижнего края торгового окна от нижней высотной отметки киоска не менее 1 м;
· габариты торгового окна не менее 0,6 м х 0,4 м, ширина подоконника не менее 0,2 м. Торговое окно располагается на главном фасаде;
· вход для продавца допустимо размещать на любой стороне киоска, кроме торгового фронта, рекомендуется размещать с заднего фасада. Высота двери  не менее 2,1 м, ширина  не менее 0,8 м;
· система водоотведения – односкатная кровля, уклон кровли не менее 3%, с размещением желоба и трубы;
· в качестве декоративных элементов используются панели (рекомендуются перфорированные) из алюминия, оцинкованной стали, композитных панелей. Цвет – серый (RAL 7001, RAL 7005, RAL 7012, RAL 7031, RAL 7044, RAL 7045). На боковых фасадах устраиваются декоративные выступающие плоскости из композитных панелей нескольких размеров, рекомендуется использовать HPL-панель. Большая плоскость: размер не менее 1,3 м х 3,3 м, цвет – RAL 9003. Малая плоскость: размер не менее 0,6 м х 3,5 м, цвет – в цвет фриза (согласно п.9).  
· в качестве декоративных элементов допускаются пилястры квадратного сечения по углам конструкции.
Конструкции и элементы киоска:  
  -       металлический профиль; 
· сэндвич-панели стеновые, сэндвич-панели кровельные;
· размещение вывески: на фризе;
· ориентация вывески относительно центральной оси торгового фронта;
· консольная конструкция, размещается строго на единой оси (при наличии); 
· текст и логотип выполняются в виде отдельных букв без подложки, рекомендуемая высота - 0,30 м, длина не более 70% от длины некапитального нестационарного объекта;
· допускается организация внутренней подсветки вывески, свечение плавное неяркое;
· допускается размещение консольной вывески, рекомендуемые размеры 0,3 м х 0,3 м;
· допускается организация внутренней подсветки консоли, свечение плавное неяркое;
· вывески в виде «Меню» для реализации товаров общепита;
· вывеска «Режим работы» размещается на остеклении методом трафаретной печати 0,3 м х 0,4 м;
· размещение рекламных конструкций запрещено (цены, проценты и т.п.).
Со стороны торгового фронта организуется навес, рекомендуемый вынос конструкции – не менее 0,8 м. В качестве навеса используется выступающий фриз.
Нестационарные торговые объекты необходимо оборудовать наружным и внутренним освещением: освещенность снаружи необходимо проектировать с учетом норм освещенности для пространства, где он расположен. Допускается декоративная подсветка элементов киоска.
Материал облицовки (обшивки) фасада:
· стеновая матовая панель: рекомендуемые материалы – панель из пластика высокого давления (HPL-панели). Цвета даны в соответствии с международной системой соответствия цветов RAL Classic;
· основной цвет стеновой панели – серый (RAL 7001, RAL 7005, RAL 7012, RAL 7031, RAL 7044, RAL 7045). Цвета даны в соответствии с международной системой соответствия цветов RAL Classic;
· дополнительные элементы - цвет согласно п.9;
· цвет цоколя - в тон фасада (RAL 7001, RAL 7005, RAL 7012, RAL 7031, RAL 7044, RAL 7045).
Материал дверных и оконных рам:
· металл, пластик.
Цвет рамы – серый (RAL 7001, RAL 7005, RAL 7012, RAL 7031, RAL 7044, RAL 7045);
материал кровельного покрытия:
– металл.
Цвет кровли – серый (RAL 7001, RAL 7005, RAL 7012, RAL 7031, RAL 7044, RAL 7045).
Допускается использование:
· дополнительных элементов устройства и оборудования входных групп 
 (защитные экраны, жалюзи, рекомендуется размещать с учетом соответствия     
  основного цвета фасада). 
Изменение конструкций витражного остекления для торгового фронта осуществляется в зависимости от реализуемого товара нестационарным торговым объектом.
Для киосков площадью более 12 кв.м  разрабатывается индивидуальный проект внешнего облика, адаптированный по цветовому решению и отделочным материалам Дизайн-коду.
9.2. Павильон
Для павильонов допускается предусматривать незастекленный участок витрины, закрывающий технические (подсобные) помещения. Рекомендуемая ширина такого участка 1/3 от ширины остекления фасада, рекомендуемое размещение со стороны главного фасада. 
Павильон подразумевает под собой конструкцию, предназначенную для обслуживания посетителей внутри. Допустимая погрешность при проектировании – 0,005 м.
Габариты и площадь павильона определяются по внешнему контуру без учета декоративных элементов.
Параметры и элементы:
· высота павильона составляет – не более 3 м;
· площадь: малый – от 24 кв. м до 30 кв. м, средний - от 30 кв. м                                       до 45 кв. м, большой от 45 кв. м до 60 кв. м;
· типовые размеры павильона: малый - глубина павильона 4 м, средний -    глубина павильона – 5 м, большой – глубина павильона – 6 м;
· высота фризовой части от верхней высотной отметки - 0,5 м;
· вход для посетителей размещается со стороны главного фасада. Высота   двери не менее 2,1 м, ширина не менее 0,8 м;
· вход для продавца допустимо размещать с заднего фасада. Высота двери   не менее 2,1 м, ширина не менее 0,8 м;
· система водоотведения – односкатная кровля, уклон кровли не менее 3%,   с размещением желоба и трубы;
- в качестве декоративных элементов используются панели (рекомендуется перфорированные) из алюминия, оцинкованной стали, композитных панелей. Цвет – серый (RAL 7001, RAL 7005, RAL 7012, RAL 7031, RAL 7044, RAL 7045). На боковых фасадах устраиваются декоративные выступающие плоскости из композитных панелей нескольких размеров, рекомендуется использовать HPL-панель разных размеров и цветов. Большая плоскость: размер не менее 1,9 м х 3,3 м, цвет – RAL 9003. Малая плоскость устанавливается поверх большой: размер не менее 0,8 х 3,5 м, цвет – в цвет фриза.
· в качестве декоративных элементов допускаются пилястры квадратного   сечения по углам конструкции, а также оформление цоколя на высоте  0,4 м от  нижней высотной отметки киоска.
Конструкции и элементы павильона:  
-  металлический профиль;
· сэндвич-панели стеновые, сэндвич-панели кровельные;
· размещение вывески:
· на фризе;
· ориентация вывески относительно центральной оси торгового фронта;
· текст и логотип выполняются в виде отдельных букв без подложки, 
  рекомендуемая высота - 0,30 м, длина не более 70% от длины некапитального   нестационарного объекта;
· допускается организация внутренней подсветки вывески, свечение плавное неяркое;
· допускается размещение консольной вывески, рекомендуемые размеры – 0,3 м х 0,3 м;
· допускается организация внутренней подсветки консоли, свечение плавное неяркое;
· вывески в виде «Меню» для реализации товаров общепита;
· вывеска «Режим работы» размещается на остеклении методом трафаретной печати 0,3 м х 0,4 м;
· размещение рекламных конструкций запрещено (цены, проценты и т.п.).
Со стороны главного фасада организуется навес в виде выступающего по всей ширине фриза, рекомендуемый вынос конструкции - 0,8 м.
Нестационарные торговые объекты необходимо оборудовать наружным и внутренним освещением: 
· освещенность снаружи необходимо проектировать с учетом норм освещенности для городского пространства, где он расположен.
Материал облицовки (обшивки) фасада:
· стеновая матовая панель: рекомендуемые материалы – панельиз пластика высокого давления (HPL-панели). Цвета даны в соответствии с международной системой соответствия цветов RAL Classic;
· основной цвет стеновой панели – серый (RAL 7001, RAL 7005, RAL 7012, RAL 7031, RAL 7044, RAL 7045). Цвета даны в соответствии с международной системой соответствия цветов  RAL Classic;
· дополнительные элементы  согласно п.9;
· цвет цоколя - в тон фасада (RAL 7001, RAL 7005, RAL 7012, RAL 7031, RAL 7044, RAL 7045).
Материал дверных и оконных рам:
· металл, пластик.
Цвет рамы – серый (RAL 7001, RAL 7005, RAL 7012, RAL 7031, RAL 7044, RAL 7045).
Материал кровельного покрытия:
· металл.
Цвет кровли – серый (RAL 7001, RAL 7005, RAL 7012, RAL 7031, RAL 7044, RAL 7045).
Допускается использование:
· дополнительных элементов устройства и оборудования входных групп (защитные экраны, жалюзи должны соответствовать основному цвету фасада). 
Изменение конструкций витражного остекления для торгового фронта осуществляется в зависимости от реализуемого товара некапитальным нестационарным объектом.
Для павильонов площадью более 60 кв.м разрабатывается индивидуальный проект внешнего облика, адаптированный по цветовому решению и отделочным материалам Дизайн-коду.

9.3. Торговая палатка 
Архитектурно-художественный облик выполняется в соответствии с приложением к настоящему Дизайн-коду.
Глубина зоны торговли палатки – 3 м, ширина соответствует длине палатки. Вокруг палатки необходимо предусматривать пространство для посетителей глубиной не менее 1,5 м.
Прилавок торговой палатки рекомендуется располагать на высоте не менее 1 м от уровня земли.
При объединении в блоки торговых палаток с двускатной кровлей необходима организация водоотведения, в зимний период – регулярная очистка от снега. 
Освещение:
- при отсутствии освещения в радиусе 5 м от торговой палатки рекомендуется оборудовать ее наружными освещением в соответствии с действующим нормами.
Габариты и площадь:
рекомендуемые габариты: глубина – 2,5 м, ширина – 2,5 м, высота от 2,6 м до 3,0м.
Допустимая погрешность   при проектировании – 0,005 м.
Конструкции и элементы:  
· каркас выполняется из алюминиевого профиля, или металлической профильной трубы, рассчитанных на сильный порывистый ветер и большое количество осадков; 
цвет кровли: зеленый - RAL 6001, желтый - RAL 1004.
· размещение таких нестационарных объектов происходит исключительно с учетом соответствия архитектурно-градостроительному облику и контексту места размещения.  
Устройство палатки должно обеспечивать защиту покупателей и продавцов от атмосферных осадков.
Для тентового полотна не допускается:
· применение полиэтилена, сетки, а также ткани, не предназначенной для изготовления тентов;
· глянцевые и гладкие типы поверхностей.
Покрытия (пропитки) в том числе прорезиненная ПВХ, гидроизолирующая (для палаток, устанавливаемых зимой), должны обеспечивать прочность, влагостойкость, высокую устойчивость к горению, гниению механическим повреждениям, деформациям, загрязнению, ветровой нагрузке.
Вывеска:
· размещаются в габаритах по срединной линии козырька, в виде отдельных букв без подложки методом печати по ткани. Высота букв вывески – 0,15 м.
9.4. Нестационарные торговые объекты по продаже бахчевых культур (бахчевой развал)
Архитектурно-художественный	облик выполняется в соответствии   с приложением к настоящему Дизайн-коду.
Конструкции и элементы:
- каркас выполняется из деревянного бруса или металлической профильной трубы, для отделки рекомендуется использовать обрезную доску или влагостойкую фанеру.
- в случае отсутствия освещения в радиусе 5 м от павильона, рекомендуется оборудовать его наружными светильниками, рекомендуемая освещенность рабочего места в сезонном павильоне — 100–200 лк, подведение кабеля наземное. 
- на участках с интенсивным пешеходным потоком необходимо использовать кабель-каналы. 
Бахчевая продукция должна находиться под навесом, защищающим от атмосферных осадков и жары.
 При содержании торговых мест в период размещения бахчевых культур на внешних поверхностях нестационарных торговых сооружений, не допускаются:
· эксплуатационные деформации внешних поверхностей: растрескивания (какелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, подтеки, пятна ржавчины, пузыри, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки, фактурного и красочного слоев; разрушение архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора;
· загрязнения, сорная растительность;
· вандальные изображения;
· короба, кожухи, провода, розетки на архитектурно-строительных изделиях и архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада;
· объекты, установленные на внешних поверхностях и выходящие за габариты сооружений, ставящие под угрозу обеспечение безопасности, в случае их падения.
Допускается объединение торговых мест. При объединении нестационарных торговых объектов в блоки необходима организация системы водоотведения.  

9.5. Ёлочный базар
Архитектурно-художественный облик выполняется в соответствии с приложением к настоящему Дизайн-коду.
Не допускается складирование деревьев в кучи без организации и ограждения пространства елочного базара.
Габариты и площадь ёлочных базаров:
· площадь базара зависит от количества ограждающих модулей. Площадь ёлочного базара устанавливается в диапазоне от 15 кв. м до 65 кв. м;
· объемно-планировочное решение зависит от количества реализуемой продукции;
· площадка огораживается с использованием ограждающих модулей, внутреннее пространство оборудуется прилавком;
· - предусматривается входная группа.
Конструкции и элементы базара:
· входная группа с габаритными размерами 2,9 м х 0,7 м х 3,05 м, где длина – 2,9 м, высота – 3,0 м, глубина – 0,7 м;
· каркас ограждающих элементов необходимо изготавливать из бруса 0,05 м х 0,05 м или металлического профиля (окраска – графит); - обшивка – деревянные рейки 0,04 м х 0,02 м, цвет – естественный (свежая вишня, светлый дуб, светлый орех).
Запрещается использование материалов, функция которых не является ограждающей и не отвечает характеристикам надежности и безопасности: баннерные растяжки, деревянные поддоны, палеты, оклеивание поверхностей пленкой и т.п.
Размещение вывески:
· в соответствии с требованиями, необходимо использовать информационную конструкцию (вывеску) на подложке, высотой не более 0,5 м, в случае возможности размещения вывески в виде отдельных букв без подложки, рекомендуемая высота – не более 0,5 м, вывеска «Режим работы» - не более 0,6 м х 0,4 м;
· шрифт должен быть четким, распознаваемым;
· элементы конструкций должны соответствовать архитектурно художественному решению окружающей застройки и благоустройству прилегающей территории;
· рекламные конструкции: запрещены.
Некапитальные нестационарные объекты необходимо оборудовать: наружным освещением, средствами пожаротушения.

9.6. Торговый автомат (вендинговый автомат)
По объемно планировочному решению аппараты могут быть:
 - настенные;
- отдельно стоящие.
Рекомендуемые габариты: глубина – не более 1 м, ширина – не более 2,2 м, высота – 1,85 м. 
Конструкция аппарата должна обладать характеристиками надежности, прочности и устойчивости к климатическим особенностям.
Площадка для размещения аппарата должна иметь твердое покрытие, безопасный подход для использования и обслуживания.
Необходимо предусматривать пространство для посетителей и обслуживания глубиной не менее 1 м от зоны обслуживания главного фронта. 
Запрещено размещать рекламу на корпусе аппарата и иных элементах. Запрещено оклеивать корпус оракалом или пленкой с информацией и изображениями рекламного характера.
Необходимо размещать информационную конструкцию (вывеску) в виде отдельных букв (объемных букв) без подложки.
В случае необходимости допускается подключение к инженерным сетям.
Цветовое решение аппарата должно быть визуально нейтральным, органично встраиваться в структуру объекта и (или) среды размещения, не вносить диссонанс в объемно планировочное решение, архитектуру и пластику фасада, не нарушать целостность конструктивных особенностей и инженерных сетей и обеспечивать доступ к ним.
Колористическое решение должно соответствовать цвету фасада капитального объекта, сооружения. 
Запрещается размещение (установка) аппаратов на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия (далее – ОКН), в зонах охраны и территорий ОКН, в защитных зонах ОКН. 
Во избежание нарушения архитектурно-градостроительного облика зданий и застройки улицы, приоритетным размещением торговых автоматов (вендинговых аппаратов) являются дворовые фасады и территории.
На фасаде рекомендуется размещать QR-код, при считывании которого потребитель может увидеть информацию о предпринимателе и его товаре (ОГРН/ОГРНИП и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН, точный адрес объекта, специализация торговой точки, площадь, режим работы, период размещения и на основании какого договора размещен объект, способ оплаты, номер телефона контактного лица, которому клиент может пожаловаться). 
QR-код размещается на высоте 1м от уровня земли по центральной оси. Размер QR-кода 0,05 м х 0,05 м. Рекомендуется при изготовлении использовать методы: полотерная резка, УФ-печать на виниле. 

9.7. Кафе предприятий общественного питания
 
 Кафе предприятий общественного питания, примыкающие к стационарным торговым предприятиям общественного питания, размещается на расстоянии не более 10 метров от стационарного предприятия общественного питания в границах 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, собственность на которые не разграничена. 
При размещении необходимо обеспечить ширину пешеходной зоны для всех групп населения, не занятой элементами благоустройства и конструкциями летнего кафе, не менее 2 метров. 
Элементы оборудования кафе предприятий общественного питания:
-сборно‐разборные (легковозводимые) конструкции из дерева, металла, стекла, композитных материалов; 
-рекомендуется использовать монохромные цвета для основной отделки. 
При установке столов и зонтиков тканевое покрытие зонта должно быть выполнено в цветах ахроматической гаммы (белый, черный, оттенки серого), нейтральных оттенках бежевого. Запрещается использование ярких насыщенных цветов, использование тканевого покрытия с нанесением графических изображений и/или логотипов брендов реализуемой продукции.      

9.8. Торговая тележка
                                            
Торговые тележки могут оснащаться точкой подключения к электрической сети. Тележки реализуют торговлю готовой едой и напитками. 
Запрещено в ночное время суток оставлять торговые тележки на месте установки.
Допустимая ширина тележки – не более 2,5 м, глубина – 1 м, высота – 2,5 м. Высота рабочей поверхности – 0,9 м - 1,1 м. 
Вокруг тележки следует предусматривать зону обслуживания шириной не менее 1,2 м с каждой стороны торговой тележки.
Рекомендуется установить урну – не дальше 1,5 м от тележки.
При необходимости должно быть организовано место для хранения расходных материалов (салфеток, трубочек, одноразовой посуды).
На территории Белокалитвинского района допускается размещение торговых тележек с колористическим решением в нейтральных оттенках: оттенки серого (RAL 7001), допускается белый (RAL 9003), оттенки цветов, соответствующих флагу Белокалитвинского района – голубого (RAL 5015), жёлтого (RAL 1004)  и зеленого (RAL 6001). 
Размещение таких нестационарных торговых объектов происходит исключительно с учетом соответствия архитектурно-градостроительному облику города и контексту места размещения.
На тележке допускается размещение логотипа компании или наименование продукции. Вывеска рекомендуется выполнять в виде отдельных букв высотой – 0,15 м, без подложки и размещать со стороны торгового фронта.
Тележку рекомендуется оборудовать навесом или тентом. Навес должен покрывать весь периметр тележки. Выступ навеса допускается организовывать за границы корпуса тележки на расстояние 0,3 м. Использование пляжных зонтов запрещено.
Для тентового полотна не допускается применение полиэтилена, сетки, а также тканей, не предназначенных для изготовления тентов, покрытия (пропитки), в том числе прорезиненная ПВХ. Тентовое полотно должно обеспечивать прочность, влагостойкость, высокую устойчивость к горению, гниению, механическим повреждениям, деформациям, загрязнению, ветровой нагрузке.
Запрещено размещать рекламу на навесах и тентах. Запрещено оклеивать корпус тележки оракалом или пленкой с нанесением текстов и изображений рекламного характера.
Цвет навеса должен соответствовать общему оформлению тележки быть   спокойных тонов: оттенки серого, белый.
		
9.9. Автоцистерна

Архитектурно-художественный облик выполняется в соответствии с приложением к настоящему Дизайн-коду. Автоцистерна обязательно должна быть оснащена прилавком.
Габариты автоцистерны зависят от модели транспортного средства. Рекомендуемая ширина прилавка автоцистерны — не более 2,5 м, глубина — 1 м, высота — 2,5 м. Высота рабочей поверхности — 0,9–1,1 м. 
Вывеску автоцистерны следует размещать во фризовой части торгового фронта. Длину вывески принимать более 3 м. Вывеску рекомендуется делать без подложки, с внутренней подсветкой, буквы размещать в одну строку. Высота букв и логотипа — 0,25 м. Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта. 
Устройство передвижного сооружения должно обеспечивать защиту покупателей  и продавцов от атмосферных осадков. Прилавок автоцистерны рекомендуется оборудовать навесом или тентом. Он должен покрывать весь периметр прилавка. Допускается вынос навеса на 0,3 м за границы корпуса прилавка. Запрещено использовать пляжные зонты.
Рекомендуется обеспечить освещенность 100–200 лк для удобства продавца и покупателей. Подведение кабеля наземное. На участках с интенсивным пешеходным потоком необходимо использовать кабель-каналы.
На автоцистерне не рекомендуется размещать рекламу: оклеивать оракалом или пленкой корпус, располагать рекламную информацию на навесах и тентах прилавка.
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9.10. Автомагазин (торговый автофургон, автолавка)
Внешний вид автомагазина должен полностью соответствовать эскизному проекту. Для торговой деятельности используются только сертифицированные специализированные автотранспортные средства, прицепы к ним. Кузов автоприцепа изготавливается на основе цельнометаллического каркаса. Использование частей должно быть безопасно для окружающих. 
Глубина зоны обслуживания покупателей — 3 м, ширина соответствует габаритам транспортного средства. Рекомендуемая длина автомагазина — 6,8 м, ширина — 2,3 м, высота — 2,7 м. Прилавок автомагазина должен быть расположен на высоте не более 1,3 м от земли. Торговое место оснащается урной для мусора. Установка рядом с автомагазином столов, зонтов, навесов (не предусмотренных конструкцией автомагазина), пристроек, дополнительного торгового оборудования запрещено.
Вывеску автомагазина следует размещать во фризовой части торгового фронта. Длину вывески принимать более 3 м. Вывеску рекомендуется делать без подложки, с внутренней подсветкой, буквы размещать в одну строку. Высота букв и логотипа — 0,25 м. Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта.
В случае отсутствия места размещения информационной таблички на главном фасаде автомагазина, табличку необходимо размещать в витринах в виде наклейки на стекло.
Над торговым окном необходимо организовать навес или козырек.
Автомагазин рекомендуется оборудовать наружным и внутренним освещением. Рекомендуемая освещенность внутреннего пространства автомагазина — 100–200 лк. Внутри рекомендуется устанавливать светодиодные светильники с температурой света 3 000–4 000 К. Освещенность снаружи автомагазина должна соответствовать нормам освещенности для городского пространства, где он расположен.

9.11. Торгово-остановочный комплекс

Конструкция НТО, совмещенная с остановочным пунктом, должна предусматривать возможность демонтажа НТО с сохранением возможности дальнейшей эксплуатации навеса, оборудованного для ожидания пассажирского транспорта. НТО, совмещенный с остановочным пунктом, должен быть размещен на одной линии с остановочным комплексом: 
- при невозможности совмещения НТО с остановочным комплексом расстояние от НТО до остановочного комплекса должно быть не менее 2 м; 
- при размещении остановочного пункта за пешеходным переходом следует обеспечивать расстояние от края пешеходного перехода до края НТО, совмещенного с остановочным пунктом, не менее 5 м; 
- НТО, совмещенный с остановочным пунктом, следует размещать на расстоянии не менее 3 м от края проезжей части; 
	Торговый фронт НТО, совмещенного с остановочным комплексом, должен быть ориентирован на проезжую часть; задняя сторона НТО, в случае ориентирования на пешеходную зону, не должна быть глухой, также необходимо наличие витрин. Вывеску павильона следует размещать во фризовой части торгового фронта. Длину вывески принимать более 3 м. Вывеску рекомендуется делать без подложки, с внутренней подсветкой, буквы размещать в одну строку. Высота букв и 
логотипа — 0,25 м. Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта.
НТО рекомендуется оборудовать наружным и внутренним освещением. Рекомендуемая освещенность внутреннего пространства павильона — 100–200 лк. 
Внутри рекомендуется устанавливать светодиодные светильники с температурой света 3 000–4 000 К. Освещенность снаружи павильона должна соответствовать нормам освещенности для городского пространства, где он расположен. Подведение кабеля подземное.
Недопустима ориентация торгового фронта со стороны посадочной площадки. 
Не допускается ориентировать НТО, совмещенный с остановочным комплексом, глухим фасадом на проезжую часть. Запрещено устанавливать НТО в пределах посадочных площадок и площадок ожидания.



Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района 
по организационной и кадровой работе	                                    Л.Г. Василенко
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AperpaA 1 NPEnSTCTBAR SbiflenerHbiA YNaCTOk
YU, NPEAHAIHAYHHA ANA ABKEHUS
newexonos.

Testiuueckan 30Ha TpOTYapa — yMaCTKA
TPOTYaPa, B MpeAEnaX KOTOPLIX PaAMSLIBOTCS
ROPOXHEIE 3HAKW, CBETODOPHIE OBLEKTS,
~npUGOpS OB KIS, MAUTS: CEASH,
KaBenHEe CHCTeMI U ADYToe MIoKEHepHOe:
‘oBopyacaanve.

Mpoeaxas uacrs — anemeHT Aopork,
npeaHasHaeHHbA ANA ABIKEHAS
63pNCOBLIX TPEHCNOpTHSIX CPeACTS.

BTOpOCTENeHHLI 1 BHYTPEHHA NPOE3ALI K
'A0pOTaM PAOHHOTD aEHI — yIULA W
ROPOFB MECTHOTD SHENEHIS, CAASHIBIOLIE C
MATMCTpNLHbAM YULEMM MUKPOPBROHSI 1
OTAEALHESE MDY 333HMA

Mocagounan nouaAKa — anement
OCTaHOBOUHOM0 KOMANEKCa, NpeHASHaUeHH i
AN9 BCAA UNOCAAKH NBCCRKUPOS.

Nrowaaxa oxwzanma — anewewr
OCTaHOBOUHOM0 KOMANEKCa, NpeHASHaueHH i
AN OXUARHAS MBCCERAPaMM NPYOLTYS
‘ObiuecTBerHoro TpaHaIOpTa.

Crpynuposasse HTO — 4sa u Ganee HTO,
paccTosHue Mexay KoTopsiM He Ganee 1 1.

OCTaHOBOMH N3BUNEOH — aneMeHT
OCTaHOBOSHOD KOMITENCA, NpEAHAHZEHH I
479 YKDHITHS NBCCAXIUPOS, OXMABOWINX
"NPUGLITUA OGLLECTBEHHOTO TPaKCAOpTa, OT
'5031€ACTEUS HEGNATONPATHSIX NOTOAHO-
KnAMaTUMECHX haKTOpOB (ocanH,

‘B3 ACTEMNE NpANBLX COMHEHb0X Nyved,
serepun).

Obexts kyneTypHOro Hacneaust (OKH) —
HeBAXINOS MMYLLECTBO (BKNI0HaR 0GLeKTS!
‘3PHEONOTMNECKOTO HACTEAWR) U MHiE OBLEKTL!
G HCTOPIMECKN CBASaH Hisi C Hitha
TepPUTODHSINM, NPOUIBEACHASMM KASOTHCH,
CKYABTYPS, AKOPETUEHO-NPUKIAHOTD
MCKYCCTBa, GLEKTaNMM HaYKN 1 TEXAMKN 1
HSIMM (DEAME AN MATEPUANSHOR KYTTYPS,
‘BOSHUKLME B pesyNbTaTe UCTOpIECKAX
‘COBBITH, NPEACTBNAOLLME COBOI LIKHOCTS ¢
oMK SpeHMS UCTOPAY, BpXEONOM,
apHATEXTYPH, (PRAOCTPONTENLCTES,
MCKYCCTBa, HaYKMA W TexHKA, SCTETIM,
‘STHONOTMM MM GHTPONCAOTUM, COLMENBHOR
KYISTYPbl M ARTRIOLMECH CBMACTNSCTBOM
3NOX M LIBWNUSBLIA, NOANVKKIMM
MCTOUHMNaNY WHCDOPIABLIAM O 32POXAEHAN 1
~PSBUTHM Ky TYPS

HecTauyonapHisi Toprossin 0Gbext (HTO) —
‘Toprosi O6bexT, NpeACTaB NSO OOl
'SPeMEHHOE COOpYXEHME Wik BpEUeHHyIO.
KOHCTPYKLIAIO, HE CBRSaHHEE NPOYHO C
3eMENLHLM YNECTKOM BHE 33BUCUMOCTH OT
~HBIUAR WA OTCYTCTBS NOAKTIORHI
(TEXHONOMINECKOTO NpHCOSAMHEHI) K CETAM
MHKEHEPHO-TEXHINECKORD OBECHEUEHIS, B TOM
\mcne nepesikioe CoopyKeHte.

Toprosas ranepes — HTO, suinonmenHist
aVHOM APXUTENTYDHOM CTUNE, COCTORL WS
‘coBoRyHOCTH, Ho He Goniee T (8 oaHOM
~PRAY) CIELIIHOPOB KX NABHTSOH0B WM
KHOCKOB, CHMMETPUHO PACTIOONEHHLIX
~HanpOTAB APYT APYTa, OBECTABAOLIAX
GecrpensTCraeHHL ApaXoA AT
nognarenen, oseauens 01 eAHOR
‘BpenenOf CaeToNpOIpaUHOT: KpOBNeH, He
HECYLLEN TENNOASONIAIONHYIO BYHKIN.
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TUNbI HTO

lokymenT paccmaTpusaet 11 Tunios HTO. Hue npeacTaanena nonpocH
2sUHBOPMALIAS O KaXAOM.

KMocK
- HeCTBLINOHaPHE TOProBLA OBLeXT,
npeACrasAsOLIMA COGOR CoopyKene Ges
ToproBOrD 3ana C 3aMKHYTEM
~APOCTPEHCTBOM, BHYTPH KOTOpOTO
‘o6opya0saHo 0aHo padosee wecTo
nPOAABUa M OCyLECTENAOT XpaKeHUe
TosapHoro sanaca

TOPFOBbIA NABUNLOH

- HeCTaMOHEpHA TOprOBA 0GR,
rpeacrasnALINR coBon 0Tzem
CTORLIEE CTPOEHME (HACTb CTPOEHNS) UNM
Coopyrenme (4acrs coopywenm) ¢
Sawciyma npoCTpaHCTROM, WWEIOUES
ToprOBUn a1  pECOWMTAIOE N3 0O
KOO PAGO MECT TPOATLDS.
Tlasun o uoveT e, noweLies Aa
Xpaverun o8 zpror0 sanaca

TOPrOBAS NANIATKA
- HECTaLUMOHapHIA TOproBH OB eKT,
pexCTasRIOMA CDB0R OCHALEHHYIO
rpunaBKom nerosoazOAmYID
CGOPHO-pasGopHYI0 KOHCTPYKLIAD,
oBpasyiouyo ByTperHee APOCTPEHETSO,
Ve 33y TOE Co CTOpOS NpUNaBK,
pennaHateHIR A1 pasHeie s
0210ro W HecKonuX paBoK HeCT
POAABLIOS U T088PHOTD 3aNaca Ha OZM
‘aens Topros
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TUNbI HTO

EAXUEBLI PASBAN
- HeCTaLMOKapHAI TOPFOBL OBLeKT,
~npeCraB AOLLIMA OGO CrewANSHO.
'0B0pYA082HHYI0 BPEMEHHYIO KOHCTRYKLIID
& Buze 060COGNeHHOR OTKDHTOR NoULAAKH
MW YCTaHOB NeHHOR TOPIOBOM NARaTKH,
"MPeAHASHZEHH Bt ANA MPOAGNY CEIORHE
6Gaxieatx KyLTYP.

ENOUHLI BA3AP
- HeCTaLMOHapHAI TOPFOBLI OBLeKT,
~npeCraBAOLLIMA OGO CrewaNSHO.
'050pYA08 K10 BPeMEHHYI0 KOHCTPYKLIIO
5 BuAe 060COGNeHHOR OTKDITOR NnoULaAKH
‘AN HoBOroHei (poxaecTBeHCKOR)
"MPOARK KATYPATEHBX XBOIHX ACPEBLER
W BeTOK XE0fiHeiX ApeRbes.

TOPFOBAR TENEXKA
- HECTaLHIOHBPHISR TOPTOBIA OBLEXT,
IPEACTaBARIOLIA COGOR OCHALLEHHYIO
KOMECHSM MEXBHASUOM KOHCTPYKLIO
Ha 0aHo paGovee MecTo u
"pEaHAIHANEHHYIO AR NEpEMELLISHIS M
~APOAAXM TyFHeIX T0BaPOB &
oTpeBATeNLCKO ynakoake.
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TUNbI HTO

TOPrOBbIA ABTOMAT
(BEHOMHTOBLIA ABTOMAT )

- HECTBLIWOHaPHAIR TOPFOBRIM OBLeKT,
"IpeACTaBNAOLLI COBOM TeXHMMECKOE.
YETpOiCTRO, MpeanaHaNeHHoE AN
‘3BTOMATISaLAM NPOLIECCOB NPOAKH,

~HBXOXaEHUA YCTPOACTBA Ge3 yiacTHs:
poasua

ABTOUMCTEPHA
- HeCTaLMORapHH NepeRsIKHO
TOprose 0Gber, npeACraB RO
OGO HIOTEPUINECKYI0 SUKOCTS,
yeramoonenmyo Ha Gase
asTOTpaNCROpTHONO CpeacTBa Wk
npaena (nonynpusena),
"RpeaHaIMaNEHHYI0 ANA OCYLECTANEIS
~Pa3803HO TOprOBMM XHBAA TOBp
5 poans (wonoxo, ksac, n Ap), oo
0% 1 ApyIA RO HONTaIA
(paKo0Gpz3MIM, MORNCCKEMM W
Rposam).

ABTOMATA3UH (TOPFOBbIA
ABTO®YPIOH, ABTONABKA)

- HeCTaLMOHapH TOprOBLA OOLEXT,
peacraansouMi cobot
BTOTPAKCNOPTHOS WU TPAHENOpTHOE.
cpeacreo (npiien, nonynpuien) c:
~PasMeLeHHLM B Kya06e TOpTOBEM
oGopyaceauen, mpu ycnosm
oGpasosaHn & pesyrTaTe er0 OCTaHOBA
(AN YCTaHOBKKH) OAHOTO MM HECKONEKWX
~PaBOUIK MECT POAABLOR, Ka KOTOPOM(six)
CYLIECTBNAOT Mpeanoxeiwe T083po8, 1
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TUMNbI HTO

ozoro gacaza i 06X GoprapyeTCA S
Cxoen apyT ¢ apyrou cTne, 2 BRemEEE
pauI S0% pasiemernis 3T sage
‘ofpasytor exano gm0,
‘OSopynosasme xage yeraanmimaerca 5

KOMILTEKC

- smorodymumonaTsoe coopyserne,
Koropoe ofbemmseT 30Ky CAMIALA

OBIECTBENNORO TPAICAOPTa N TOPIOBYIO MTOWAT:

O COUETAET dyHKILN OCTAHOBOHOTO TABTHONA
ecrammonsporo Toprosoro oGsexta (HTO). Coctoir
13 QOO T BYX KHOCKOR, I BABITONOB,
KOHCIPYKTHBHO OGE:UUHEHILLS 1 BHIOTHEIHIX

B CTMMON BpXITEKTYHO-XYA0ECTICHION pememmt
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YHUOUKALIA OBNNKA KMOCKOB
1 NABUIIBOHOB
CUCTEMA TUMOPASMEPOB
BBIBECKA BBIBECKA
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OBLUME NMPABUIIA NMPW PASMELLEHNN N
O®OPMJTIEHWM BHEWHEIO BUAOA HTO

Hitke NpeACTaBneHS! OGLLMe NABNa W IANDETH, NPUMEHMMLIE NDH PaIMeLLEHA
4 OOpMIEHIH BHEWHETo 8Waa Bcex TH108 HTO

Npasuna

=
Z|

O wecr cGopa wycopa n nueasix Or asTosanpasouux cranuit HTO

0740108 HTO HeoGXonMo pasweuar Ha HEOGXOIMO PASMEUaT Ka PaCCTORNM

paccouui Gonee 25 . Goneo 25 .

=
Z]

HTO e pomenst wewars nogveaay N yeranoswe HTO we ponyoraerca

OKaPHOR, BBpHINO-cracaTeMLHO SarnyGnenwe yuaamenTa, uenocrvoers

Texs W ACCTYNY K anemeNTa OPTHS He AoHHa BTy KapyLEHa.

WIKeHODHOR WiPRCTPYETYDL: OBexTaM
SHEPIOCHAGKENAS M OCOBULEHAS, KOOALAM,
paKaN, HADaNTaNM M APy
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OBLUME MPABWIA MNPV PASMELLEHNN U
O®OPMNEHMM BHELUHEIO BUOA HTO

Sanpers

‘Banpeuieno pasuewLaTs KHoCKH W NaBANOHL
2 TeppUTOpHX, SaHATHX HioKEHEpHS
OMMYHEBLUTA X OXDAHAM 0K

BZd

Sanpeueno cknaguposars T0ap, ynavosry
WM 1yc0p 42 aneMeHTaX BAATOYCTPORCTOR
npuneraouioh k HTO TeppTop.
Tpancnopioo oGcyusane HTO n 3arpyaca
X TOBapaMA e A0 CHIDKATS
Gesonacuocs ABHxeNHS Newex0l08 W
Tpancnopra.

X

B2

8 S S S— VY, ST VAW

‘Janpeueno pasweuars HTO 8 aprax
30amh, wa seTHAYAX, AGTORNE W
CNOTHB X TOWAKEX, NBpHOSKEX 1 80
‘asopax. Sanpouiewo pasweuione HTO.

‘Janpeueno paswewars wiock 1
BTG MO FPYNTOROM, TPAOSHOM 1
ecuanom nospoiTHR.
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OOMNOJNIHUTENBbHLIE TPEEOBAHUA
K PASMELLEHWUIO HTO

O THOCHTENLHO NEwWeXOAHOTo OTHOCHTENLHO NPoeIX =
nepexopa

Paccromume o1 neues0R#or0 nepexoaa 20 HTO 10 Aonycauo pasuewias ommosese HTO
Pnowamo 5 7 13, Ha paccTomam 1 10T 3
rpoeNeh YacT 8 TeRemecKOH 30

OTHOCHTENBHO BXOROB B 3aHIN OTHOCHTENHO ABTOGYCHBIX
o o 0CTaHOBOK

Pasueuiewe HTO wanpoms exat0s s saaern I paswesienim HTO, Conoposa0rD ¢ ocTanossoR,
e, OF P BX03X A80PSA HEOTXORIIO PaSpeIa8TCR CpRNTIGORTS TOpr OB GPOHT Ha
oTCTyrTL § M 0 068 CTopos BX0Aa. ocanow0 oIaLKY, 6ci PACCTORM OT AOPON

AOHTOZ3m
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PASMELLEHUE HTO
KOHcburypaums

[133iiH-KOAOM NPEAYCMOTPEHS! 483 BUAA KOHDMTypaLWM HTO: 0auHOuHbE W
crpynuposanssie HTO (Toprosan ranepes).

Ha HTO n1060i KOHGWYPaLIH PEKOMEHAYETCA pasmewaTs,

PEXUMHYIO TAGIMYKY C YKaIaHWEM QUPMEHHOTO HAUMEHOBAHHA OPraHUIALUM 1
VHAVBIAYANBHOTO NPEANPHHAMATENS, AAPECA, PEXHMA PAGOTSI, PEECTPOBOTO
HOMEpa OGBEKTa B COOTBETCTBN C MECTHOM CXEMOi pasmewienmsi HTO.

OMHOYHBIE HTO

OTAENBHO CTOAWIME OGLEXTS! (KHOCK, NABHALOH)
Mexay oauoumsim HTO ceayer sanperuts
pa3smeLeHme APYMX TOProBbIX OGBEKTOB —
1060/ KOHUTYPaLAH W THNa.

CTPYNMUPOBAHHBIE HTO
HeCTaLMOHAPOH I TOPr 0B OGLEKT, BLINONHEHLH &
‘€AUHOM BPXUTEKTYPHOM CTUAE, COCTORLIR Y3
COBOKYMHOCTH, HO He Gonee MATH (8 OQHOM PAAY).
CNEUMANMIMPOBEHHEX NABNEOHOB M KOCKOB,
GAMMETDIRHO PACIONIOKEHHBX HANPOTUS ADYT APYTa, |
‘oecnexmBalolX GecnpenaTCTB eHHbIA NPOXOA AN
nOKynaTened, OGLEAVHEHHBX N0 EAVHOA BpEMEHHOR
CBETONPO3PaMHON KPOBNER, He HECYLLER
TeMNON3ANAUMOHKYIO DYHKLMIO.
[lsa v Gonee HTO THNa KNOCK, MaKCHMANBHAR ANMH.
Gonee 12 meTpos, He Gonee 4 HTO & rpynne.
iea v Gonee HTO Tvna nasunson, MakcumansHas
Anuwa He Gonee 21 meTpa, we Gonee 3 HTO & rpynne.

Pexomerayercst HTO 8 rpynne pasmewsaTs 8noTHyio
(6e3 lmphﬂ) APYT K APYTY.

Buicora crpynniposankeix HTO oma Guts
oauwaxoson. Bee HTO 8 rpynne cneayer ycTpavears.
onwoR ryGusL

PeKoMeHaYeTCR BEINONHATL OB NPOEKT Ha BCIO YNy

06LeKTOB, BKNIONAR NPOEKT GRATOYCTPOACTEA TepPUTOpHI
PasmeLLeHAn 06 LEKTOB 1 NpHNeraI0LEA TEpPATOPAIL
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O®OPMJTEHME BHELUHETO BUOA HTO
KNOCK

KWOCK NOAXOAYT N04TH AN Ni0GO TODFOBN W NPEIOCTABNEHUR HEKOTOPLIX YCAYT,
HaNpUMED U3TOTOBNEHIA KNOHE U PEMOHTA 3N, KUOCK yCTaHaBnMeaeTca
663 KaNUTANbHOMO (lyHAAMEHTa, €r0 NIErKO NEPEMECTATS Ge3 Pa3topa KOHCTPYKLIAM.
HtKe NDACTaBNeH:| 6a308kie NEMEHTEI KNOCK, HEOGXOANMbIE ANS OBECTIEHeHNs!
€70 NONHOLEHHO! paGoTb.
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@ oo (2 e eronvaas R e ¢ uneparypon hera 000 GO0 K.
7 cnsuemotn eyt B Ao e TReTrSGBAT RO
Barposmos Commimvoc AT OO DOTTTRR e o1 PRI,
s PorenayERcR YormaGmaa. corh & TSP
e 700-3 000 Tomeems rasemn s,

PEWEHAS

Buicora w00 Ama Gum 3,11 OpUI0Bas sacts,
161008 — BCOTOR 0,5 1 OT bepa KHOCKa. it Kpalt
TOPIOBOID 0K AOMNEM HaXOAWTLC K2 BCOTe 1 1 OT
Wisa miocKa. Puep TOPIOBCID Oia — e ueee.

0,6 06 M C WiuHOR NOAOKMHE 0.3 1. X0 woHeT
LT ACTIONOKEND & NOGOR 3CTH TOPIOBOTO GpONTR.
orcrynou or erorpawiy 02 u.

B0 41 poRas AonyCTIAD paewaTS Ha MIGOR
CTopme 110GKa, KPOMe TOPOBEIO BPONTA. BucoTa
ABepU— 2,1, uguna — e wewee 0.8 u.

KiHocK He0BX0RMMO 0BOPYAORATS CHECTEMOR
‘s0R00TBeeMs —AenaT ykno KposnA Gonee 3 %
pasmewaTS Xenos u TPYGy.

Bosne ui00Ka HeGX0RNMO paAELLATS YPHY.
lonyCrinsa yCraHosKa wecT ans KpaTKOemeNHOTO.
orasixa — orameex crymuea.
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MNABWIbOH

MaeunboH NOAXoAUT NouTH Ans NGOt Toprosnu. Hwke npeacrasneHsl 6asossie
anemeHTsI 3T10r0 TUna HTO, HeobGxoauMbie AnNs 0GecneyeHns ero NONHOUEHHON
06nuKa TEPPUTOPHM, TAE OH PACMONOKEH.





image17.png
MNABUIIbOH

IEMEHTAM

Oconnan 6o ronreees

Buisecey nasuniona Creayer pasMeLLATS 80 Gps080H waCTH
ToproRcrD GpouTa [y oLGoG! pATL Sane 3 .
Bisecey porouesayers penam. 603 g, SyTpeeich
~PORCoOTIOR, Gyt PaaweLIaTs 5 0y CTPOR. BLCOTa By
ororria — 0.25  BLecxa SUpIBGERTER STIOGHTNAHD
LeiTpare0 0o Toprosero BporTa

P A—
F—————
e e o s
Q sy Tpeeiero mpocTpavcea raswa— 100-200 . By
Y e
@ oweene e S
e L T

AR OPORCADFO POCTPANCTER, 10 O PACROTEIEH.
osesorae ra6erm romoisoe.

[ ——

Ha cooTorpospare k0w g raswTecnd AOTYGRSTCR
PRSUBLIAT. BpeNe14:08 OQOpAISE — KaTSRY W TOKFRCHY,
Fanecoyo i AR oD Y, TG0 PGS
0B IRk rouT o & r0eex. Moz
PoMGHrD O DpATEIA CoETORPOS PO O 50
Rona rpeouaT. 20 % OF IRURM CTeK RO onTHa.

PEWEHNS

Buicory rasunowa creayeT rpuHaTS He Gonee 3.
Creayer wa nnootocT hacaaa rpeaycwaTpsan:
pu3eyo sacn. muicoTOR e Gonee 0,5 u oT Bepaich
DAL RaBunLON. LiseT Bpua AomKeN comanar ¢
oGHoBNLM UseToU 3223 NaBNMONA.

B0y Asers naeinsoN HeOGKONMO NpERYCHOTPETS
LHNOR o MeHOE 0.8 W, BHCOTOR He ewee2,1 1.

ianunsom cheayer oGopyaosars pawnawm Ans ACCTya
MAnOWOBMLIIX ORSH.

"Heobxonuuo npeaycuoTpe CHcTewy BogoOTseRENIS
— enars yunon kpoun Gonee 3, mpeaycuTDABATS
Xeno6 wpasuewas ThYGy. Creayer suzensm.
"noRcoGHe nouewieNA AT xpaveNts.

‘Bpeweuce oopuneve coeTonpoIpaL
OMCTpyH4AR paILIZETCH C BHYTDEMHER CTOpOHS
164K  TONLXO NPH TTCYTCTEMM LOKONA BHTPH.
‘Ocpopunene cneayer pamewsars K swcore He.
1ewee 0.3 u  we Gonee 1 oTnona. Paep
‘BpeMEMOT0 ObopunEIS COETONPOAMLX
KOMCTPY¥HA — i Gonee 20 % Nnouaa CTeKIANOTD
nonoia. He creayer aenars speueinoe opopuneNke
a 00 -[AX NaBAI 0K, TAK K2 JTO MONET MOUATS
Geaorachouy mxoay w Bkxany nowynatene.

80316 MaBHILOKa HeCXORMO paMELLATS yDHY.
onycrinsa ycrasosia wecr ana KpaTKCBpeMeNHOTO
orasia — oameexw crymses.
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TOPIOBAA MANATKA

Toprasie anemenTe 3Toro THna HTO, HeoGXoauMSIe AnA OGecneveHHs ero
nOMHOUEHHO paGoT .
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TOPrOBASA MANATKA
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ENOYHbBIN BASAP

'EnosHbif 6233p NPEACTABRRET COBOH OTOPOXEHHYIO ANOLLAAKY, HCNONS3YEMYI0 AN
"MPOQEXM HOBOTOAHIK KHBLIX el n COCeH. ENOSHbIR Gasap — CesoHbif Tn HTO,
‘OH HaMHaET PAGOTATL B CEPEUHE AKAOPA U SAKAHINBAET Neper HOBbiM FOAOM.
HitKe NpecCTaBneHsI 62308bIe JNemeHTb 100 Tuna HTO, HeoOXomuMbe AnA
‘oBecredeHiis €1 NOHOLEHHOM PasoTL.
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ENOYHbBIN BASAP
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BAXYEBbIV PA3BAN (MABUMbOH
ANA NPOOAXWU BAXYEBbBIX KYNbTYP)

Baxuesbii pasBan, HCHONL3YETCA ANA NPOAAKH CESOHHLIX GaX4EBX KynbTyp.
®acaaHan KOMCTPYKLMA TAKOTO NABUNLOHA NPOHULAENMAR, HTO NO3BONSET AONTO
XPaHUTS TOBP BHYTDH. HiXE NpeCTasneHsl Gas0aie nemenTy 3Toro Thna HTO,
HEOGXOZUMBIE AR OGECTENeHHA €0 NONKOLEHHO PasOTsL.
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BAXYEBbIV PA3BAI (MABUNILOH
Ansi NPOOAXW BAXYEBbIX KYNbTYP)
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KOHOUIYPALIUA BAXYEBOIO PA3BAJIA

157 yHAGUKaL GaXIEBOrO PaIBana PEKOMEHAYETCR HCMOMbIOBATH MOAYILHEIE
KOHCTRYKL

OTUTL NaBNLON HenoML2yeTEA Ha OTKPATX
nouAs. Bnaronapa pasaekHbM acam
KOHCTPYA5M, NOXOA K Howy 0BocoNeH ¢ AByX
GrOpoH. Takof NasWoN SkTwaer 78 KopMHL
WHPHAKO HO MeHEG T M, ATHHO HE WOHE® 2 1,
PACTONOXEHHIE ADYT KANPOTAB APYTa 0 KOPOTKOR
cropone naBAnoHa. Mexay Wi OprawmayeTCs
CHBOMON IpOXOR WMPHNOH 2 w. loe Bacaie
CTOHKA CKNARLIOZITCR B KOIWPL, 0 NO36OMHET
PCXOATS naBHLON HACKEO3,

il
y

OMPHYPA OTPENABIOLIK KOHCTPYXIA

e &

Kosbipex, 06pasosani acazm KOHCTPYIUASI
B COBpaNOM COCTORMIM, OGYCTpMB3ETCA AR
Saupme or ocagyos.

Ha Ho baCaII KONCTPYALAM 2XPHISZIOTC, 47O
NOSBONRET 1010E BPENA KPHATL T0BP BHYTPH
naBunbona. Mpn Gorsuom 06Lewe 08353 oaHa
Pacaiian KOHCTPYXUHA HOXET OCTABTLCA JAKDHITOR,
2 KOPSHHA OGOPYAYETCA BAONS OTAPHITOR pacanion
KOMCTDYKLMM.
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TOPrOBAS TEJNEXKA

TOProBLIe TeREXKM MPOCTL 8 SKCTNYaTauH, MIOAXORAT ANA TOPFOBNM FOTOBOR €40
W HANUTKaMM (KOhe, MOPOXEHbIM, CaXAPHOT BATOM, KYKYPYSOH) U APYITO
TIPOAYKLER, HANDHME, CYBEHMPAMM W BO3AYLLHEINM WAPANM. [ITA GE3ONACHOCTH
COXPHHOCTH 0GODYA0BHUS HE CIeAYET OCTABNATS TeNexKi B OBLIECTBEHHbX
NPOCTPEHCTBaX HOYBI0.

25m
09-11m





image26.png
TOPIOBAA TENEXKA
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BEHOVHIOBbIVI ABTOMAT

BEHOUHTOBLIE GBTOMATLI PEKOMEHAYETCA YCTaHABNVMBATS TaM, F3e HEAOCTATONHO.
MecTa naxe AN TOPFOBO/i NANATKY WK KHOCKA. ABTOMATH! TPEGYIOT NIOCTOSHHOTO.
OGCAYAHBaHIR U YXORA. VIX CIeQlyeT pasMeLaT B0 aKTHBHSIX NeWHKOTHEIX
fyTeit B XOPOLLIO NPOCMATPHBAGHMBIX MECTAX -y BXOAI0B B OGLIECTBEHHbIE
30aHUR, Ha OCTAHOBAHbIX KOMINEKCa, B N1aPKaX i CKBepaX. B aBTOMATaX MOTYT
NIPOAABATLCA NPOAYKTH! MMTaHUS! (KPOME CKOPONOPTAILIMKCA) H CYBEHAPS

1,85m
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BEHOWHIOBbII ABTOMAT
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ABTOLIMCTEPHA

ABTOLCTEPHa HCNONb3YETCR ANA NPORGKM HANMTKOR Ha POINME (ONOKD, KBAC, W
[BD.). X8O GO 1 ApYTHIM TWADOGHONTaMY (PBKOOGPASHSINMA, MOTIOCKAMM
POMIM). ABTOUHCTEPHA OGRSATENHO AOTIKHA GAITS OCHALIEHA PANABKOM. HIke
NpeACTaBNEHbI GI0BHE NEMEHTLI ITOT0 TWNa HTO, HEOGXORMNLIE AN
BecneueHU €0 NORHOLEHHO PABOTS
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ABTOUNCTEPHA
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Faapim asToucrep 3384 o wogemn
TPAKCIOPTHOND CpeAcTa. PeroueHAyeNas
WA PpHRRBRa BBTOUNCTEpHM — o Gonce
25, Oia — 1w, 6ucoTa — 2,6 . Bucora
paoveh noseproeTH — 0911 .

He pevouenzyeTca pasueuaTs a aTouscrepHe
pexnany. ABTouNCTEpHY HEOBHOMMO
PasweLaTS 4a GnaroyCTpOCHNOR TepPATOpH ¢
Toepasat norpoew

8 rennoe speus roqa sasne aBTousCTEpH
perouenayercs yorauasnaTy crraBME
Eroms w Tymus. Ot we gomons
SaropEBATS AOCTYN X APORAY 4 eWATs
s newexozos.
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ABTOMATA3VNH

ABTOMOGUTM, CDyprOHS: 1 NPHLENLI MOTYT GbiTs NEPeOBOpYAOBaHS ANR BEASHNR
TOProBNH. 3ANPEUIEHD UCTIONL30BATS KK ABTOMATAIHH HE NEPEOGOpYAOBaHHSIE
TPaHCIOpTHbie CPeACTEa.
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ABTOMAIA3VH
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FaGapuTI B8TOarasuMHa SABHCAT OT MOReNH
TpancnopTHOr Cpeactea. MnyGa ot
oBcnyxueans noxynatened — 3 w, wipHKa
cooTBercreyer raapuTau TpaKcOpTHOTD.

cpencrea.
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uicore we Gonee 1.3 1 or sewn.
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KA®E MPEAMPUATUN
OBLECTBEHHOIO MUTAHUSA

Kadpe npe/npusTHii 0GIECTBEHHOTO MHTAHHS, NPHMBIKAOLIHE K CTAILHOHAPHSIM TOPTOB
M IPEANPHSTIHAM OGIIECTBERHOTO NHTANNS, PATMEILAETCH Ha paccTosHin e Gonee 10
METPOB OT CTALLHOHAPHOFO NPETPHSTHA OGUIECTEHHOTO MHTAHIA B FPAHMIIAX
IeMEbHbIX Y 4ICTKOB, HAXOTALIXCSH B MYHHIIITATbHOH COGCTBEHHOCTH,  JMETBHEIX
YHACTKOB, COBCTBEHHOCTS HA KOTOPHIE HE ASPAHKYEHA
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KA®E NPEAMPUATAN
OBLUECTBEHHOIO NMUTAHNA
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TOPrOBO-OCTAHOBOYHbIV KOMMJEKC

KoHcTpykums HTO, coBMeLeHHaR C OCTAHOBOUHBIM MYHKTOM, NPeAyCMaTpUBaloLasn
BOIMOXHOCTS AEMOHTaKA HTO C COXpaHEHMEMH BOIMOXHOCTH AanbHeued
JKennyaTaun Haseca. HTO fomieH GbiTb pasMelLieH Ha OAHOM MMHIA

C OCTaHOBONHBIM KOMNEKCOM.
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TOPrOBO-OCTAHOBOYHbIA KOMMEKC
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TUMbI ACCOPTUMEHTA
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TOPTOBAA TEIERKA

‘TOPTOBHIH ABTOMAT (BEHTHHT OBBIH ABTOMAT)

ABTOIHCTEPHA

ABTOMATA3HH (TOPTOBBIT BTOSVPTOH,
ABTOTABKA)
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‘TOPTOBO-OCTAHOBOUHBIN KOMILTEKC
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MPVMEPbI O®OPMAEHS HTO
Toprosuii nasunbon. Tun 1
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‘ Buéecxa
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ToproBo-0CTaOBouNBIA KoMAAEKE.
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KO®PE ¢ coboi
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